CheckpointGuard
Liste de contrôle des rondes de sécurité
Formulaire vierge : à adapter aux consignes de ronde approuvées du site.
Site/établissement : ____________________________
Agent : ____________________________    Date : ____________________________
Vacation : ____________________________
Zone/circuit de ronde : ____________________________
Responsable/relecteur : ____________________________
Contrôles de ronde
Fait = contrôle effectué, pas absence de défaut. Indiquez Oui/Non/Sans objet ; justifiez les deux derniers choix. Un scan ne certifie pas les tâches.
	Zone/point de contrôle
	Contrôle à effectuer
	Fait ?
	Anomalie
	Action/note

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Problèmes/exceptions
	Lieu
	Problème observé
	Mesure prise
	État

	
	
	
	

	
	
	
	


Points pour la relève
	Problème
	Dernier état
	Prochaine action

	
	
	

	
	
	


Rédigé par : ____________________    Relu par : ____________________
Notez faits et heures. Transmettez les problèmes ouverts. Suivez la procédure d’incident distincte si nécessaire.
Liste de contrôle des rondes de sécurité
EXEMPLE FICTIF REMPLI
Site/établissement : Harbor Point Offices - Exemple fictif
Agent : Agent A fictif    Date : 14 janvier 2026
Vacation : 22:00-06:00, fin le 15 janvier
Zone/circuit de ronde : accès et cheminement extérieur
Responsable/relecteur : Responsable B fictif
Heure locale du site. 05:50 et 06:00 concernent le 15 janvier.
Contrôles de ronde
Fait = contrôle effectué, pas absence de défaut. Indiquez Oui/Non/Sans objet ; justifiez les deux derniers choix. Un scan ne certifie pas les tâches.
	Zone/point de contrôle
	Contrôle à effectuer
	Fait ?
	Anomalie
	Action/note

	Entrée principale
	Vérifier que l’accès est dégagé.
	Oui
	Non
	22:10 - Accès dégagé.

	Accès au local technique
	Contrôler l’accès de l’extérieur uniquement.
	Oui
	Non
	22:20 - Accès dégagé. Pas d’entrée dans le local.

	Porte de service
	Vérifier fermeture et engagement du pêne.
	Oui
	Oui
	22:25 - Pêne non engagé. Responsable informé à 22:30.

	Cheminement extérieur
	Contrôler l’éclairage du cheminement attribué.
	Oui
	Oui
	22:35 - Une lampe en panne. Responsable informé à 22:40.

	Passage du parking
	Rechercher les obstacles visibles.
	Oui
	Non
	22:45 - Aucun obstacle observé.

	Poste d’accueil
	Vérifier la mise à jour des notes de relève.
	Oui
	Non
	05:50 - Défauts porte/éclairage non résolus ; transmis à 06:00.


Problèmes/exceptions
	Lieu
	Problème observé
	Mesure prise
	État

	Porte de service
	Pêne non engagé.
	Responsable informé à 22:30 ; réparation non confirmée.
	Non résolu

	Cheminement extérieur
	Une lampe en panne.
	Responsable informé à 22:40 ; réparation non confirmée.
	Non résolu


Points pour la relève
	Problème
	Dernier état
	Prochaine action

	Pêne de porte non engagé
	Non résolu à la relève
	Le responsable suivra la réparation ; la relève appliquera les consignes du site.

	Éclairage extérieur en panne
	Non résolu à la relève
	Le responsable suivra la réparation ; la relève empruntera l’itinéraire sûr approuvé.


Rédigé par : Agent A fictif    Relu par : Responsable B fictif
Notez faits et heures. Transmettez les problèmes ouverts. Suivez la procédure d’incident distincte si nécessaire.
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